**平台操作说明**

目录

[第1章 系统要求 3](#_Toc29045)

[1.1 系统平台登入条件 3](#_Toc9342)

[1.2 系统平台登入信息 3](#_Toc4646)

[第2章 操作说明 3](#_Toc12891)

[2.1 平台登入 3](#_Toc24032)

[2.2 平台界面 4](#_Toc8144)

[2.3 界面介绍与操作说明 5](#_Toc4529)

[2.3.1 用户信息 5](#_Toc17771)

[2.3.2 修改密码 5](#_Toc15579)

[2.3.3 退出 5](#_Toc21156)

[2.3.4 公告信息 6](#_Toc16680)

[2.3.5 下载中心 6](#_Toc14706)

[第3章 控制客户端 8](#_Toc19138)

[3.1 视频预览 8](#_Toc5942)

[3.1.1 设备通道 9](#_Toc9185)

[3.1.2 视频界面按钮 9](#_Toc3642)

[3.1.3 云镜控制 10](#_Toc10958)

[3.1.4 预置点 10](#_Toc23592)

[3.1.5 语音对讲 11](#_Toc9479)

[3.1.6 设备详情 12](#_Toc7448)

[3.1.7 远程配置 13](#_Toc16524)

[3.2 录像回放 13](#_Toc26662)

[3.3 实时数据 14](#_Toc23716)

[3.4 轨迹回放 15](#_Toc6582)

[3.5 电子地图 15](#_Toc15758)

[3.6 flash视频 16](#_Toc202)

[3.7 图片查询 16](#_Toc11006)

[3.8 文件查询 17](#_Toc4118)

[第4章 配置客户端 17](#_Toc14176)

[4.1 组织资源 18](#_Toc30909)

[4.2 用户管理 19](#_Toc7719)

# 系统要求

## 系统平台登入条件

需要带有ie内核的浏览器才可以观看视频。推荐：360安全浏览器

## 系统平台登入信息

IP：<https://dx.3gvs.net:81>

账号：请询问工作人员

密码：请询问工作人员

# 操作说明


## 平台登入

打开IE浏览器，在地址栏输入中心服务器地址进入下图界面；输入正确用户名和密码后点击登录或回车即可登录平台主界面。



注意

* 平台是支持的是IE6.0以上版本的浏览器
* 登录平台的时候，可以选择不同的线路来选择登录。如下图




## 平台界面



|  |  |
| --- | --- |
| 区域编号 | 区域说明 |
| 1 | 标题区，用于显示平台标题，可以查看版本信息，在线帮助等 |
| 2 | 基本信息查看区，包括查看版本，用户信息，密码更改，公告等，具体操作 |
| 3 | 监控功能导航区，包括（a）控制客户端（b）配置客户端 |
| 4 | 异常信息，日历查看和插件下载区。 |


## 界面介绍与操作说明

### 用户信息



首页查看用户信息。

### 修改密码



通过原密码可更改密码。

### 退出


退出本登入界面，返回登入界面。

### 公告信息




可下载手机版平台软件。


### 下载中心




可下载OCX插件，未安装此插件平台进入视频界面会提示插件未安装无法观看视频。

点击OCX20180814下载并解压至英文目录下，下载软件

下载插件




解压改插件到系统英文文件夹下，双击打开。



打开上图文件，1为安装说明教程文档、2为插件启动文件、3为视频播放器。

点击register.bat文件右键点击以管理员身份运行。



上图为安装成功界面。出现此界面从浏览器重新打开网站。即可正常使用。

# 控制客户端



## 视频预览



1菜单栏：显示各项支持功能分项展示栏。

2设备选择栏：显示该登入账号下所有设备。


3视频显示区：显示选择某在线设备后双击显示实时视频

4视频界面控制栏：控制视频显示框、声音、录像、文件等。

5设备云台与预置点控制栏：可控制前端设备动作。

6账户信息栏：显示用户信息、返回、退出等功能。

### 设备通道



设备通道显示界面如右图所示。

1：功能从左往右分别

为搜索设备通道中在线的设备；

搜索设备名称输入框；

设备搜索按钮和清除搜索设备名称；

2：设备组织机构。

3：设备的监控点

4：设备通道进度条

### 视频界面按钮

视频界面按钮如下图所示

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 按钮 | 功能说明 | 按钮 | 功能说明 |
|  | 全部停止预览按钮 |  | 打开声音 |
|  | 停止预览 |  | 紧急录像 |
|  | 拍照 |  |  |
| 多画面操作 |  | | |

打开图像：双击通道，打开相应通道的图像。

### 云镜控制

云镜控制：上下左右控制，对视频画面进行放大和缩小

对激光光斑进行放大和缩小，雨刷控制，加热。

云台控制速度的增减：


C:\Users\Administrator\Desktop\115平台\照片2\控制客户端\视频预览\进度条.png进度条



### 预置点

预置点设置，名称修改和调用：

选择某个监控点监控位置，点击设置。双击某个预置点或者选择某个预置点后点击按钮，对预置位进行调用。

修改预置点名称：击选择某个预置点，把要使用的名称输入，然后点击按钮。






### 语音对讲




鼠标选择设备右键选择开启语音对讲即可实现语音对讲。关闭语音对讲也是右键。

### 设备详情






### 远程配置



## 录像回放



选择需要的设备后，点击通道>>修改开始和结束时间>>选择需要查看的时间段的对应录像回放。



可对视频剪辑下载，在线播放等功能。


## 实时数据

实时数据界面包含设备名称\编号\类型，3G\2G状态、防盗设置、开门\ 倾斜度报警，信息\最后心跳时间，电池电量，巡检模式，云台定时，轨迹回放等。



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 按钮 | 说明 | 按钮 | 说明 |
|  | 向上翻页 |  | 向下翻页 |
|  | 回到首页 |  | 跳到最后一页 |
|  | 刷新 |  | 页面设置 |
|  | 巡检模式 |  | 暂停 |
|  | 刷新 |  | 导出设备 |

## 轨迹回放



选择轨迹回放功能--选择设备----选择时间----搜索----选择定位点位或者全选----轨迹回放（可以调整轨迹线条、回放速度、连线颜色等）

地图上会从选择的点位按定位到的时间顺序播放完整。

## 电子地图




选择电子地图功能>>选择设备>>地图会出现实时的设备GPS定位。

## flash视频




Flash视频可以不需要安装插件就可以实时观看视频。

## 图片查询



选择功能----选择设备----调整时间预置点----搜索下发空白窗口会出现设备抓拍的图片。

## 文件查询




文件查询ZY-912-安全帽可用来查询录像与抓拍图片，在设备wifi状态空闲情况下回自动上传录像与抓拍文件。

# 配置客户端




## 组织资源



组织机构：多功能按键为组织机构刷新、添加、修改、删除、上下移动排序。




组织资源为添加设备信息，设备编号为唯一编号，设备本地配置平台设备ID需要与平台一致。




## 用户管理



可在组织架构下添加登入用户名，管理员账号为唯一最高权限账号。



添加用户，设置用户名、密码，其他为默认就可。



添加用户名后需要为用户名设置权限。